1 Gold невозможно создать очередь, семафор или мьютекс
2 Gold потеря сообщения из-за переполнения очереди сообщений, передаваемых из задач
3 Gold потеря сообщения из-за переполнения очереди сообщений, передаваемых из прерываний
4 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС
5 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации правого направления - 20 мС
6 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 0,7 мС
7 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС
8 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 20 мС
9 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 75 С
10 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации левого направления - 20 мС
11 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации левого направления - 75 С
12 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС при проверке правого концевого элемента в процессе инициализации
13 Gold не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 50 mС
14 Gold при выдаче семафора в функции после окончания интервала sDelayKZ_InitRightDir или sDelayKZ_InitLeftDir он уже оказался доступен
15 Gold при выдаче семафора в функции после окончания интервала sDelayInitLS он уже оказался доступен
16 Gold переполнение стека ОС
17 Gold при выдаче семафора в прерывании FLASH_IRQHandler(), семафор уже оказался доступен
18 Gold не сумели дождаться семафор в фунции flash_erase_page() или flash_write()
19 Gold Ошибка ModBus – события не передались из очереди событий КЛ
20 Gold Ошибка ModBus – количество событий не передалось
21 Gold ошибка в канале DMA
22 Gold количество сообщений в очереди, в которую невозможно добавить сообщение из-за переполнения
23 White 
24 White 
25 White 
26 White 
27 White 
28 White 
29 White 
30 White 
31 White 
32 Gold семафор таймера на задержку 75 с
33 Yellow инициализация КЛ прервана из-за прямого соединения клемм СЛИ
34 Yellow инициализация завершена, но в СЛИ есть АУ с обратной полярностью подключения
35 Yellow инициализация КЛ прервана
36 Yellow инициализация прервана из-за неизвестной ошибки
37 White 
38 White 
39 Yellow получен ответ от АУ по заблокированному адресу
40 White
41 Yellow повторная инициализация КЛ (обратная полярность на правом входе)
42 White
43 White
44 White
45 White
46 White
47 White
48 White
49 White
50 White
51 Yellow КЗ СЛИ на левом входе КЛ
52 Yellow КЗ СЛИ на правом входе КЛ
53 Yellow обрыв СЛИ
54 Yellow КЗ СЛИ
55 Yellow КЗ СЛИ за АУ
56 Yellow не удалось обнаружить место КЗ в СЛИ
57 Yellow не удалось обнаружить место неисправности СЛИ
58 Gold ошибка длительности (f_Err_DlitD_Small или f_Err_DlitD_Big) при приёме от АУ
59 Gold ошибка таймаута (f_Err_Time) при приёме данных от АУ
60 Gold ошибка бита чётности (f_Err_CRC) при приёме от АУ
61 Yellow большое сопротивление СЛИ, АУ могут работать нестабильно, заряд ионисторов запрещен
62 Yellow низкий ток ответа АУ (25мА)
63 White
64 White
65 White
66 White
67 White
68 White
69 White
70 White
71 Yellow неверный сигнал от правого КЭ при инициализации
72 Yellow норма СЛИ (после обрыва)
73 Yellow неверный сигнал от левого КЭ при инициализации
74 Yellow неисправен левый КЭ
75 Yellow неисправен правый КЭ
76 Gold ошибка канала DMA
77 Gold бит sDEVICE.f_DriverLS_IsOn установлен «0»
78 Yellow низкое напряжение БП
79 White норма напряжения БП
80 Yellow неисправность ОП
81 Yellow неисправность РП
82 White норма ОП
83 White норма РП
84 White успешная запись таблицы начальных состояний ЛО в МКО
85 Yellow вскрыт корпус КЛ
86 White закрыт корпус КЛ
87 White успешно удалена конфигурационная таблица КЛ
88 Yellow ошибка удаления конфигурационной таблицы КЛ
89 White
90 White
91 White
92 White
93 White
94 White
95 White
96 White
97 White
98 White
99 White
100 White
101 White инициализация КЛ
102 White успешная инициализация КЛ
103 Yellow инициализация завершена, неисправность на СЛИ (КЗ, обрыв или АУ без адреса)
104 White успешная инициализация СЛИ
105 Yellow неисправность при инициализации СЛИ
106 White подключено левое направление СЛИ
107 White отключено левое направление СЛИ
108 White подключено правое направление СЛИ
109 White отключено правое направление СЛИ
110 White получен сигнал от правого КЭ
111 White получен сигнал от левого КЭ
112 Yellow работа КЛ прекращена
113 White инициализация СЛИ слева
114 White инициализация СЛИ справа
115 Gold переполнение буфера команд СЛИ
116 Gold мьютекс не освободился, команда не передана
117 Gold ошибка записи во FLASH
118 White успешная запись таблицы типов
119 White успешная запись таблицы температур
120 Yellow потеря связи с АУ (нет ответа)
121 Yellow потеря связи с АУ (множественные ошибки приёма)
122 White обнаружено АУ
123 Yellow обнаружено АУ неизвестного типа
124 Yellow не удалось предать команду
125 Yellow обнаружен двойной адрес, заряд ионисторов запрещен
126 Yellow обнаружено АУ без адреса
127 Yellow изменился тип АУ
128 Yellow изменилась версия ПО АУ
129 Yellow неисправность термоэлемента
130 Gold переполнение буфера событий ModBus
131 Red Пожар
132 White успешная запись таблицы блокировок
133 Gold ошибка верификации данных FLASH
134 Yellow неисправность ионистора(-ов) (обрыв или КЗ)
135 White норма ионисторов (после обрыва или КЗ)
136 White ионисторы в режиме заряда
137 Yellow неисправность НЭ (обрыв или КЗ)
138 Tomato нагрев НЭ
139 White окончен нагрев НЭ 
140 White успешная запись адреса
141 Yellow записан неверный адрес АУ
142 White вход модуля замкнут
143 Yellow обрыв входа модуля
144 Yellow КЗ входа модуля
145 Yellow установлен джампер автономного заряда
146 Wheat разряд ионисторов
147 White закончен заряд ионисторов
148 DeepPink вскрытие оросителя
149 White выход модуля разомкнут
150 White выход модуля замкнут
151 Yellow обрыв или КЗ цепей управления оптореле модуля
152 Yellow неопределённая неисправность оптореле модуля
153 Red нажата кнопка ИПР 
154 White отжата кнопка ИПР 
155 Red нажата кнопка УДП 
156 Yellow ошибка УДП или ИПР-В (кнопка нажата при закрытой крышке)
157 White открыта крышка УДП или ИПР-В
158 White закрыта крышка УДП или ИПР-В
159 White отжата кнопка УДП 
160 White
161 White
162 White
163 White
164 White
165 Yellow ионисторы перезаряжены (более 8,1 В)
166 White
167 White
168 White
169 White
170 Yellow неисправность ИК-светодиода
171 White
172 White
173 White
174 White
175 White
176 White
177 White
178 White
179 White
180 White не установлен порог (установлено значение 55 градусов)
181 Tomato в буфер поступила команда на пуск оросителя
182 Yellow команда на пуск оросителя не поступила в буфер команд
183 Yellow не выполнена команда (неверный тип АУ)
184 Yellow не выполнена команда (разряд ионисторов)
185 Yellow не выполнена команда (неисправность НЭ)
186 Yellow не выполнена команда (нет связи с АУ)
187 Yellow не выполнена команда (ороситель вскрыт)
188 Yellow не выполнена команда (неисправность ионисторов)
189 Yellow нагрев окончен, ороситель не вскрылся
190 White норма НЭ
191 White норма термоэлемента
192 White норма ИК-светодиода
193 Pink Предтревога (80% от пороговой температуры)
194 White вход модуля разомкнут
195 White успешно записана преамбула 
196 Yellow неисправен фототракт
197 White норма фототракта
198 White
199 White
200 White
201 Yellow задвижка в промежуточном положении
202 White задвижка открыта
203 White задвижка закрыта
204 Yellow неисправность цепи задвижкой (обрыв или КЗ)
205 Yellow обрыв ЛО
206 Yellow КЗ ЛО
207 White норма ЛО
208 Yellow нет питания ЛО
209 White ЛО в режиме прямой полярности с миганием
210 White ЛО в режиме обратной полярности с миганием
211 White ЛО в режиме обратной полярности
212 White ЛО в режиме прямой полярности
213 White
214 White успешная прошивка АУ
215 Yellow прервана передача прошивки
216 White передана преамбула, началась передача прошивки
217 White прошивка передана, проверка СRC
218 Yellow повторная передача пакета
219 Yellow ошибка CRC прошивки
220 White
221 White начато тестирование
222 White Тест_1 - проверка времени готовности АУ (80...160 мС) пройден успешно
223 White ошибка: Тест_1 - проверка времени готовности АУ (80...160 мС) не пройден
